|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ BẮC NINH  **BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Bắc Ninh, ngày 04 tháng 01 năm 2021* |

**THƯ MỜI BÁO GIÁ**

**Gói thầu: Đầu tư tài sản, công cụ, dụng cụ phục vụ khám theo yêu cầu**

***Kính gửi:* Quý Công Ty**

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 6285/QĐ-BVT ngày 01/10/2021 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt đặc tính kỹ thuật gói thầu: Đầu tư tài sản, công cụ, dụng cụ phục vụ khám theo yêu cầu;

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh đề nghị **Quý Công Ty** gửi báo giá danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật theo phụ lục chi tiết đính kèm.

Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán kinh phí

Thời điểm gửi báo giá: Trước ngày 10 tháng 01 năm 2021

Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt

Địa điểm nhận báo giá: Phòng HCQT – BVĐK tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh

Di động: 02223.821.242

*Chân thành cảm ơn./.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận****:*  - Như Kính gửi;  - Lưu TCKT. | **GIÁM ĐỐC** |
|  | **Hạ Bá Chân** |

**PHỤ LỤC CHI TIẾT**

*(Kèm theo Thư mời Báo giá ngày 04/01/2021 của Giám đốc bệnh viện)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục hàng hóa** | **Đặc tính KT** | **Đơn**  **vị** | **Số lượng** |
| 1 | **Quầy lễ tân** | **1. Bàn quầy**  **-** Chất liệu: Toàn bộ là gỗ tự nhiên, tối thiểu nhóm IV.  - Kích thước tổng thể bàn quầy: dài, rộng (4000 x 700) mm. Cao 2 tầng trong đó tầng 1 cao: 750mm, tầng 2 cao 1200mm.  - Tối thiểu chia 02 khoang, có tủ và ngăn kéo  - Khung xương: chân kích thước 50x50 mm; thanh dọc kích thước 40x40 mm; thanh ngang kích thước 30x30 mm.  - Ván bưng mặt trước và hồi: độ dày 18mm  - Quầy được sơn PU cao cấp chống trầy xước tạo kiểu dáng hiện đại.  - Mặt quầy bằng đá Granite màu trắng vân mây dày 18mm. Tầng 1 kích thước mặt đá dài, rộng (4000x700)mm (mặt bàn đá ghép 2 tấm đá có kích thước 2000x700mm) và có khoét lỗ tròn đường kính 50mm, tầng 2 kích thước mặt đá dài, rộng (4000x350)mm (mặt bàn đá ghép 2 tấm đá có kích thước 2000x350mm).  - Ngăn kéo: mỗi khoang bao gồm có 02 ngăn kéo ở khu vực giữa, mỗi khoang có 02 hộc tủ 2 tầng ở hai bên khoang, tủ loại 01 cánh có lắp khóa.  **2. Vách lễ tân**  **\*** Xươngkhungchất liệu gỗ tự nhiên, tối thiểu nhóm IV.  - Kích thước tổng thể: ngang, cao, dày (6000x3000x60) mm,  - Các thanh khung: độ dày 40x40 mm, tạo nên 18 ô kích thước mỗi ô 1 m2  \* Gỗ mặt vách:  - Gỗ công nghiệp, độ dầy 18mm  Màu vân gỗ, sơn PU.  \* Chữ bằng mê ca “BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH  BỘ PHẬN KHÁM BỆNH THEO YÊU CẦU’’  - Kích thước từng chữ cái “BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH’’ cao, rộng, dày (200x120x8) mm, khoảng các giữa các từ là 50mm.  - Kích thước từng chữ cái “BỘ PHẬN KHÁM BỆNH THEO YÊU CẦU’’ cao, rộng, dày (400x140x8) mm, khoảng các giữa các từ là 50mm.  - Chữ bằng mê ca màu vàng.  - Logo Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh bằng mê ca đường kính 60 cm, dày 8 mm (có market kèm theo).  **Vật tư lắp đặt kèm theo:** ốc, vít… | Bộ | 01 |
| 2 | **Điều hòa cây** | **Công suất: 36000 BTU**  **Model: FC36**MCC  Thương hiệu: Funiki (Hòa Phát) - Việt Nam  **Nước sản xuất: Malaysia**  **Bảo hành: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất**  **Thông số kỹ thuật:**  **Công suất tiêu thụ: 4.000 kW/h**  **Diện tích sử dụng: 60m²**  **Nguồn điện áp: 220V - 380V**  **Thông số dàn lạnh**  **Kích thước dàn lạnh: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.**  **Khối lượng dàn lạnh: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.**  **Công suất làm lạnh: 36.000 BTU - 4HP**  **Thông số dàn nóng**  **Kích thước dàn nóng: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất**  **Khối lượng dàn nóng: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất**  **Gas sử dụng: Gas R22**  Sản phẩm chức năng tự chuẩn đoán lỗi. Chức năng này giúp người dùng dễ nhận biết cũng như nhanh chóng khắc phục.  **Lắp đặt hoàn thiện, bao gồm các phụ kiện cho mỗi chiếc như sau:**  Ống dẫn ga điều hoà là ống đồng đường kính 7,1mm, Cục nóng điều hòa đặt tại tầng mái cách tường mái 3 m, vị trí máy lạnh cách tường 3 m. Chênh cao của dàn nóng và dàn lạnh 5m.  - Ống dẫn ga điều hoà là ống đồng đường kính 7,1mm chiều dài ống đồng 20m.  - Bảo ôn ống đồng 20m.  - Băng cách ẩm ống đồng 20m.  - Ống nước ngưng PVC ∅27mm, chiều dài 20m.  - Băng cách ẩm ống nước ngưng 20m.  - Dây kết nối dàn nóng với dàn lạnh là dây lõi kép đường kính 2,5 mm.  - Giá treo ống đồng và ống nước ngưng ( bao gồm ti treo, nở sắt)  - Giá đỡ cục nóng gồm 2 bộ, hình góc L cạnh dài 500mm  - Nito nén khí thử kín.  - Oxy, gas hàn ống đồng toàn bộ máy.  - Nạp đủ ga bổ sung toàn bộ máy.  - Cáp nguồn cấp cho điều hòa cây là dây 4 lõi có đường kính 10mm, có độ dài 20m.  - Cáp nguồn dàn nóng là dây lõi kép đường kính 6 mm.  - Gen mềm đường kính 25mm, chiều dài 20m  - Tủ điện sơn tĩnh điện có kích thước (300x400x150)mm ±3%  - Attomat nguồn 32A  - Vật tư (ốc, vít...) ... | Bộ | 05 |
| 3 | **Bộ sofa phòng đợi** | **Hãng sản xuất: Công ty cổ phần nôi thất Hòa Phát**  Model: SF36 + BSF62V  **Nước sản xuất: Việt Nam**  Bảo hành: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất   1. **Ghế sofa**   **Kích Thước:**  - Ghế đơn: W770 x D780 x H740mm  - Ghế băng: W1780 x D780 x H740 mm  **Chất liệu:** Bọc PVC, khung tay bằng gỗ cao cấp  **Kiểu Dáng** - Ghế sofa văn phòng cao cấp  - Ghế gồm có 02 ghế đơn, 1 ghế 3 chỗ - Đệm tựa bọc PVC với phong cách thiết kế hiện đại, trẻ trung. - Ghế có khung chân bằng gỗ tạo nên kiểu dáng sang trọng, chắc chắn.   1. **Bàn sofa**   **Kích Thước:** W1200 x D600 x H450 mm  **Chất liệu:** mặt, khung chân bằng gỗ.  **Kiểu Dáng**  - Bàn Sofa mặt gỗ liền hình chữ nhật  - Chân ghép chữ V tạo dáng.  - Bàn có đợt để đồ tiện dụng | Bộ | 04 |
| 4 | **Máy in màu** | **Máy in phun màu CANON PIXMA G5070 WIFI**  Model: G5070  Thương hiệu: Canon  Nước sản xuất: Việt Nam  Bảo hành: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất  - In phun, Đơn năng, In hai mặt tự động, In di động  - In trắng đen: Một mặt: 13 trang/phút Hai mặt: 2,9 trang/phút  - In màu: Một mặt: 6,8 trang/phút Hai mặt: 2,8 trang/phút  - Độ phân giải: 4.800 (ngang) x 1.200 (dọc) dpi  - Công suất in khuyến nghị hàng tháng: 150 - 1.500 trang  - Kết nối: USB, Wifi, Ethernet  - Khay sau: 100 tờ giấy thường/ 80 tờ giấy độ phân giải cao/ 20 tờ giấy ảnh 4x6 inch  - Khay cassette của máy có thể chứa được 250 tờ giấy trắng thường. | Chiếc | 03 |
| 5 | **Ti vi** | **SMART TIVI SONY 32 inch** **Model: KDL-32W610G**  **Thương hiệu: Sony**  **Nước sản xuất: Malaysia**  Bảo hành: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất  **Thông số kỹ thuật:**  Loại Tivi: Smart Tivi  Kích thước màn hình: 32 inch  Độ phân giải: HD 1366 x 768 Pixels  Smart Tivi: Có  Công nghệ âm thanh: S-Force Front Surround  Tổng công suất loa: 5W + 5W Cổng WiFi: ≥ 802.11b/g/n Cổng Internet (LAN): Có  Cổng HDMI: 2 Cổng  Cổng USB: 2 cổng  Hệ điều hành - Giao diện: Linux  Trình duyệt web: Vewd  Bộ nhớ: Không  **Lắp đặt hoàn thiện, bao gồm các phụ kiện kèm theo:**  - Giá treo tivi, vật tư (ốc, vít...)... | Chiếc | 12 |
| 6 | **Cây nước uống bệnh nhân** | **CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH KANGAROO KG39A3 (Bình âm)**  Model: **KG39A3**  **Thương hiệu: Kangaroo**  **Nước sản xuất: Trung Quốc**  **Bảo hành: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất**   * Hệ thống làm lạnh bằng Block, môi chất R134A * Kiểu dáng hiện đại * Chế độ bảo vệ block bằng cầu chì nhiệt * Bầu đun bằng Inox * Sử dụng bơm hút, bình nước để phía dưới * Điện áp: 220V/50Hz   Công suất: CS Nóng: 420W - CS Lạnh: 85W | Chiếc | 2 |
| 7 | **Bàn làm việc inox** | Nước sản xuất: Việt Nam  - Chất liệu:100% Inox SUS304.  - Kích thước: dài, rộng, cao (1200x700x750) mm ± 3%  - Kết cấu:  + Mặt bàn phẳng liền 1 tấm, các cạnh viền tăng cứng, liền khung dày 1,2mm  + Ngăn kéo dưới mặt bàn, có khóa, tay nắm.  + Thanh rằng chân bàn hình chữ I, inox hộp kích thước (30x30x1,0) mm ± 3%  + Chân bàn đệm cao su đúc, làm bằng inox hộp (40x40x1,2) mm  - Toàn bộ bề mặt inox được xử lý điện hóa đạt độ bóng BA.  - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Có catalog hoặc bản vẽ kỹ thuật kèm theo | Chiếc | 14 |
| 8 | **Cáng đẩy bệnh nhân inox** | Nước sản xuất: Việt Nam  - Chất liệu: 100% bằng Inox SUS304 trừ bánh xe;  - Kích thước tổng thể: dài, rộng, cao (1900 x 600 x 750) mm ±5%  - Kết cấu:  + Khung chân xe bằng inox ống Ø31,8x1,2mm; khung mặt và khung giằng bằng inox ống ∅25.4x1mm.  + Mặt cáng bằng inox tấm dày 1,0mm  + Hai lan can bằng inox hai bên có thể nâng lên, hạ xuống, làm bằng ống inox ∅19x1,2mm  + Phần đầu, lưng có thể nâng lên từ 0-30 độ theo cơ cấu thanh chống, điều khiển bằng tay.  + Cọc truyền dịch bằng inox ống ∅15,9x0,8mm  + Có giá để bình khí ô xy xách tay.  + Bốn bánh xe ∅150 mm, trong đó có 2 bánh xe có phanh hãm.  + Đệm bông ép dày 50mm được bọc giả da  - Toàn bộ bề mặt Inox được xử lý đạt độ bóng BA.  - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Có catalog hoặc bản vẽ kỹ thuật kèm theo. | Chiếc | 6 |
| 9 | **Ghế quay nhân viên** | Nước sản xuất: Việt Nam  - Chất liệu: Tay và chân ghế bằng nhựa, khung tựa nhựa lót mút bọc nỉ;  - Kích thước tổng thể:  rộng, sâu, cao(560 x 540 x 900÷1025)mm ±3%  - Kết cấu:  + Chân ghế hình sao bằng nhựa, có 5 bánh xe.  + Điều chỉnh độ cao bằng bộ piston khí nén.  + Mặt ghế có thể xoay 3600 so với phần chân ghế  - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, có catalog hoặc bản vẽ kỹ thuật kèm theo. | Chiếc | 28 |
| 10 | **Ghế chờ 4 chỗ** | Nước sản xuất: Việt Nam  - Chất liệu: Mặt ghế, chân ghế, tay vịn bằng inox SUS201. Khung đỡ mặt ghế bằng thép sơn tĩnh điện.  - Kích thước tổng thể: dài, rộng, cao (2420 x 570 x 795) mm ±5%.  - Kết cấu:  + Mặt ghế rộng 520 mm, uốn hình chữ V góc tù, dày 1,2 mm đột lỗ thoáng, viền cạnh gấp nếp cường lực, có bắt ốc liên kết các ghế với khung giằng;  + Tựa lưng có góc nghiêng;  + Tay vịn, chân ghế: hình ôvan, dày 1,1mm.  + Khung giằng đỡ mặt ghế hình hộp 40x80 (mm), dày 1,5 (mm), chân có tăng chỉnh và đệm cao su.  - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, có catalog hoặc bản vẽ kỹ thuật kèm theo. | Chiếc | 20 |
| 11 | **Giường bệnh nhân inox** | Nước sản xuất: Việt Nam  - Chất liệu: 100% bằng Inox SUS304.  - Kích thước tổng thể: dài, rộng, cao (2010 x 920 x 540) mm ± 3%  - Kết cấu:  + Khung giường dài, rộng (1900 x 900) mm ±3%, bằng inox hộp (30x60x1) mm  + Khung giường, hồi giường liên kết bằng mỏ cài và tai đỡ hình nêm.  + Mỏ cài bằng inox tấm dày 3-4mm.  + Giát giường làm bằng inox hộp (10x40x0,5) mm, có một đầu nâng điều chỉnh góc nghiêng từ 0 đến 450.  + Thang giường bằng inox U dày 1mm  + Thanh chống bằng inox tấm dày 2mm, dập gân tăng cứng.  + Đầu giường làm bằng inox ống Ø31,8 x1mm  + Ống ngang đầu giường inox ống Ø22x1mm  + Song đứng đầu giường inox ống Ø15.9x0.8 mm + Cọc màn U bằng inox ống Ø15,9x0,8mm  + Móc màn bằng inox đặc Ø3mm  + Ốp mỏ cài dày 1,5-2mm hàn kín với đầu giường.  + Chân giường đệm cao su đúc.  - Tải trọng: 400kg.  - Toàn bộ giường được xử lý bề mặt bằng điện hóa đạt độ bóng BA.  - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Có catalog hoặc bản vẽ kỹ thuật kèm theo | Chiếc | 12 |
| 12 | **Tủ đầu giường inox** | Nước sản xuất: Việt Nam  - Chất liệu: 100% bằng inox SUS304;  - Kích thước tổng thể: rộng, sâu, cao (400x 350x900) mm ± 3%  - Kết cấu:  - Gồm 3 khoang:  + Khoang trên là ngăn kéo, trượt trên các ray bi  + Khoang giữa là ngăn thoáng, không có cánh tủ  + Khoang dưới cùng là tủ để đồ, có cánh đóng mở, tay nắm, khoá từ.  + Khung tủ làm bằng inox hộp 25x25 mm, dày 0,6 mm  + Lan can làm bằng inox ống Φ13 dày 0,8mm  + Nóc, ngăn kéo, cánh tủ: inox tấm dày 0,6 mm  + Các tấm bưng xung quang dày 0,5 mm  + Chân tủ: đệm cao su dày 10 mm.  - Toàn bộ bề mặt Inox được xử lý điện hóa.  -Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Có catalog hoặc bản vẽ kỹ thuật kèm theo | Chiếc | 12 |
| 13 | **Giá inox để hồ sơ** | Nước sản xuất: Việt Nam  - Chất liệu:100% bằng inox SUS304;  - Kích thước tổng thể: dài, sâu, cao (1500x500x1600) mm ±3%  - Kết cấu:  + Giá thiết kế có 4 tấm mặt chia 3 tầng, các tầng cách nhau 500mm;  + Mặt làm bằng inox tấm dày 1,2 mm, gấp liền. khung chân hình hộp: 40 x 40 (mm) dày 1 mm, chân có đệm cao su.  - Toàn bộ giường được xử lý bề mặt bằng điện hóa đạt độ bóng BA.  - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Có catalog hoặc bản vẽ kỹ thuật kèm theo. | Chiếc | 6 |
| 14 | **Tủ đựng dụng cụ** | Nước sản xuất: Việt Nam  - Vật liệu: Toàn bộ bằng thép không gỉ, không nhiễm từ SUS 304.  - Kích thước tổng thể: dài, rộng, cao (1000 x 450x 1900) mm ±5%.  - Kết cấu:  +Tủ có kết cấu hai cánh cửa khung inox hộp 20x40x1,2mm được gắn mica trong suốt, dày 5 mm, cánh có tay nắm và được khóa bằng khóa âm tương đương việt tiệp.  + Khung tủ bằng inox hộp 25x50x1,2mm, mặt sau và hai bên quây bằng inox tấm dày 1mm.  + Trong tủ bao gồm 4 giá treo dụng cụ bằng mica dày 25mm ở phía hậu tủ và 2 cụm móc treo dây nội soi ở 2 bên hồi tủ (mỗi bên hồi gồm 1 cụm với 3 móc treo inox).  + Đèn UV được đặt trong một tấm vách nghiêng bằng inox  - Phía trên của tấm vách được khoét lỗ để thoát tia UV,  + Đế tủ được gia cố (đổ xi măng) để tăng cứng cho sản phẩm .  + Vách nghiêng bằng inox dày 1,0 mm.  + Khóa tương đương khóa Việt Tiệp.  - Toàn bộ bề mặt inox được xử lý đạt độ bóng BA.  - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Có catalog hoặc bản vẽ kỹ thuật kèm theo. | Chiếc | 2 |
| 15 | **Tủ thuốc inox** | Nước sản xuất: Việt Nam  ***-*** Vật liệu***:*** 100% bằng Inox SUS304;  - Kích thước tổng thể: cao, rộng, sâu (1600 x 800 x 400) mm ±5%.  - Kết cấu:  + Tủ chia làm hai khoang, có khóa riêng từng khoang:  + Khoang trên gồm một sàn nghiêng chia ô inox (có thể tháo rời hoặc lắp vào tủ bằng các tấm cài), hai cánh cửa kính và hai tủ độc có khóa; bên trong tủ độc có sàn nghiêng chia ô.  + Khoang dưới có một sàn inox (có thể tháo rời hoặc lắp vào tủ bằng các tấm cài), hai cánh cửa bọc inox  + Chân tủ đệm cao su đúc.  + Khung tủ, cánh tủ bằng inox hộp (25x25x1,0) mm  + Đố dọc tủ bằng inox hộp (25x50x1,0) mm  + Sàn nghiêng bằng inox tấm dày 0,6mm; inox hộp (10x40) mm dày 0,5mm.  + Kính trắng dày 5 mm  + Các tấm bọc xung quanh, hồi tủ, đáy tủ bằng inox tấm, dày 0,7 mm  + Khóa chìm trong khung  - Toàn bộ bề mặt Inox được xử lý điện hóa đạt độ bóng BA.  - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Có catalog hoặc bản vẽ kỹ thuật kèm theo | Chiếc | 4 |
| 16 | **Tủ sắt 6 ngăn** | Nước sản xuất: Việt Nam  - Chất liệu:100% sắt sơn tĩnh điện màu ghi; độ dày 0,6 mm.  - Kích thước tổng thể: (915 x450x1830) mm ± 5%;  - Kết cấu: Tủ thiết kế gồm 6 khoang cánh mở, mỗi cách có 1 khóa liền tay nắm.  - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, có catalog hoặc bản vẽ kỹ thuật kèm theo. | Chiếc | 12 |
| 17 | **Xe lăn tay vận chuyển bệnh nhân** | Nước sản xuất: Việt Nam  Chất liệu:  + Toàn bộ Khung, giằng, thanh chống, tấm ốp bằng inox SUS 304.  + Bộ bánh xe bằng vật liệu cao su đặc và thép mạ  + Tấm đỡ chân: Nhôm đúc/Nhựa  + Đệm ngồi và tựa lưng bằng vải giả da.  - Kích thước tổng thể: dài, rộng, cao (1100 x 700 x 950) mm ±5%  - Kết cấu:  + Xe được thiết kế gấp gọn được khi không sử dụng  + Cơ cấu phanh hãm đứng yên khi có tải.  + Bánh xe bằng cao su đặc, 2 bánh dẫn hướng.  + Khung chính bằng inox ống Ф21mm.  +Thanh chống chịu lực bằng inox ống Ф25,4 x 1,2mm.  +Thanh đỡ chân bằng inox ống Ф19 x 1mm.  +Tấm ốp sườn bằng inox dày 0,5mm  + Bạc đỡ bằng inox Ф 31.8x1,2mm; inox đặc Ф 16; inox đặc Ф 12.  + Toàn bộ phần inox được điện hóa đạt độ bóng BA.  - Tải trọng: 90 Kg  - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485, Có catalog hoặc bản vẽ kỹ thuật kèm theo. | Chiếc | 4 |