|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ BẮC NINH  **BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Bắc Ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2022* |

**THƯ MỜI BÁO PHÍ DỊCH VỤ**

**V/v thẩm định giá Linh kiện thay thế cho hệ thống máy chụp cộng hưởng từ Optima MR360**

***Kính gửi: Các Quý công ty***

*Căn cứ Quyết định số 3729/QĐ-BVT ngày 11/5/2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch thuê đơn vị thẩm định giá Linh kiện thay thế cho hệ thống máy chụp cộng hưởng từ Optima MR360.*

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh kính đề nghị **Quý Công ty** báo phí dịch vụ thẩm định giá Linh kiện thay thế cho hệ thống máy chụp cộng hưởng từ Optima MR360 *(Theo phụ lục đính kèm)*.

Mục đích: Làm cơ sở xây dựng dự toán và giá gói thầu.

Thời hạn nhận báo phí: 16h30 ngày 19/5/2022

Yêu cầu báo phí: 01 bản chính bằng tiếng Việt

Hình thức báo phí: Bản cứng và bản mềm quét PDF (đã đóng dấu)

Địa điểm nhận báo giá:

* Bản gốc tại: Phòng TCKT – BVĐK tỉnh Bắc Ninh
* Bản mềm quét PDF (đã đóng dấu) nhận tại email: [bvdkbacninh@gmail.com](mailto:bvdkbacninh@gmail.com) và phong.tckt.bvdkbn@gmail.com

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Bồ Sơn – Võ Cường – TP Bắc Ninh

Điện thoại: 02223821242

Trân trọng cảm ơn./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận****:*  - Như Kính gửi;  - Lưu VT, TCKT. | **GIÁM ĐỐC** |
|  | **Hạ Bá Chân** |

**PHỤ LỤC**

*(Kèm theo Thư mời báo phí dịch vụ ngày 12/5/2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục hàng hóa** | **Tên thương mại** | **Ký mã hiệu** | **Hãng/ Nước sản xuất** | **Số lượng** | **Đơn vị tính** | **Yêu cầu kỹ thuật** |
| 01 | Bộ kích xung dải hẹp và xung nhịp tham chiếu dùng cho máy chụp cộng hưởng từ | HDv 1.5T Narrow-Band Exciter and Reference Clock Assembly - RoHS  Compliant | 5480028 | - Hãng sản xuất: PLEXUS  - Hãng chủ sở hữu: GE  - Xuất xứ: Trung Quốc | 01 | Cái | - Công suất dòng điện đầu ra của nguồn DC cung cấp cho bộ xung kích dải hẹp và xung nhịp tham chiếu tương ứng với các đầu ra sau:  + Điện áp cung cấp: +15.8 VDC (± 5%), Công suất dòng điện: 1.0 A  + Điện áp cung cấp: +7.4 VDC (± 5%), Công suất dòng điện: 2.5 A  + Điện áp cung cấp: +5.3 VDC (± 5%), Công suất dòng điện: 2.5 A  + Điện áp cung cấp: -7.4 VDC (± 5%), Công suất dòng điện: 0.1 A  - Điện áp đầu ra của bộ xung kích dải hẹp và xung nhịp tham chiếu và mạng bộ lọc nguồn được đo so với mặt đất (GND\_ANALOG) hoặc được thực hiện ở cấp độ ICT, đo bộ nguồn DC được điều chỉnh tương ứng với các đầu ra.  - Tương thích với hệ thống máy chụp cộng hưởng từ, Model: Optima MR360, hãng: GE |
| 02 | Cuộn chụp toàn thân trên (bụng) dùng cho máy chụp cộng hưởng từ | 1.5T Anterior Array, Express Coil Collector kit | 5346683 | - Hãng sản xuất: WIPRO GE HEALTHCARE PVT LTD  - Hãng chủ sở hữu: GE  - Xuất xứ: Ấn Độ | 01 | Cái | - Cuộn (coil) chụp toàn thân trên (bụng) dùng cho máy chụp cộng hưởng từ, hình ảnh có 8 kênh.  - Cuộn (coil) dùng trong chụp các tạng ổ bụng và vùng chậu.  - Tương thích với hệ thống chụp cộng hưởng từ, model Optima MR360, hãng GE |