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	1
	Dao mổ siêu âm
	Cái
	01
	1.1. Yêu cầu chung:
- Chất lượng máy: mới 100%.
- Năm sản xuất: năm 2026 trở về sau.
- Nguồn điện: 220 - 240V, 50/60Hz.
- Xuất xứ máy chính: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật).
- Máy chính đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).
1.2. Cấu hình tối thiểu bao gồm:
- Máy chính phát năng lượng siêu âm và lưỡng cực: 01 cái.
- Dây cáp kết nối tay dao dùng trong mổ mở: 01 cái.
- Dây cáp kết nối tay dao dùng trong mổ nội soi: 01 cái.
- Tay dao siêu âm và hàn mạch dùng trong mổ mở: 01 cái.
- Tay dao siêu âm và hàn mạch dùng trong mổ nội soi: 01 cái.
- Dây nguồn: 01 cái.
- Bàn đạp chân: 01 cái.
- Xe đẩy đặt máy: 01 cái.
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ.
1.3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:
1.3.1. Máy chính:
- Thiết bị tích hợp năng lượng siêu âm và năng lượng lưỡng cực trên cùng một thân máy.
- Màn hình cảm ứng hiển thị thông tin cài đặt.
- Tương thích với các tay dao sử dụng năng lượng siêu âm và lưỡng cực.
- Cắt và hàn mạch máu, đường kính ≤ 7 mm.
- Có công nghệ giám sát, cảm ứng mô hoặc tương đương.
- Có cảnh báo bằng âm thanh và hiển thị mã lỗi trên màn hình.
- Chế độ làm việc: dùng bàn đạp chân hoặc nút bấm trên tay dao.
- Có thể điều chỉnh mức năng lượng: ≥ 3 mức.
1.3.2. Dây cáp kết nối tay dao dùng trong mổ mở:
- Dây cáp cho tay dao siêu âm và hàn mạch tích hợp hoặc tách rời.
- Tần số dao động: ≥ 45 kHz.
- Dây có số lần sử dụng ≥ 95 lần.
1.3.3. Dây cáp kết nối tay dao dùng trong mổ nội soi:
- Dây cáp cho tay dao siêu âm và hàn mạch tích hợp hoặc tách rời.
- Tần số dao động: ≥ 45 kHz.
- Dây có số lần sử dụng ≥ 95 lần.
1.3.4. Tay dao siêu âm và hàn mạch dùng trong mổ mở:
- Tay dao siêu âm và hàn mạch dùng trong mổ mở.
- Cắt và hàn mạch máu, đường kính ≤ 7 mm.
- Có công nghệ giám sát, cảm ứng mô.
- Đầu dao phủ lớp cách điện hoặc chống dính.
- Chiều dài cán dao theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
1.3.5. Tay dao siêu âm và hàn mạch dùng trong mổ nội soi:
- Tay dao siêu âm và hàn mạch mổ nội soi.
- Cắt và hàn mạch máu, đường kính ≤ 7 mm.
- Có công nghệ giám sát, cảm ứng mô hoặc tương đương.
- Đầu dao phủ lớp cách điện hoặc chống dính.
- Đường kính cán dao mổ nội soi: trong khoảng từ 5mm đến 6mm.
- Chiều dài cán dao theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
1.3.6. Bàn đạp chân:
- Điều khiển phát năng lượng siêu âm và lưỡng cực
- Kết nối với ổ cắm bàn đạp chân ở phía sau máy chính.
1.3.7. Xe đẩy đặt máy:
- Xe đẩy cho dao mổ siêu âm, có bánh xe di chuyển, có khoá bánh.
- Có ngăn để bàn đạp chân.
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Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các loại vật tư, hoá chất, thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan :
	STT
	STT theo yêu cầu báo giá
	Danh mục hàng hóa
	Ký, mã, nhãn hiệu, model
	

Hãng sản xuất
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
	Mã HS
	Nước sản xuất
	Số lượng/ khối lượng
	Quy cách
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền
(VND)
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Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của thiết bị y tế (nếu có)
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng (nếu có).
4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 22/11/2026.
5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
