|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ BẮC NINH  **BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH**  Số: 6428/YCBG-BVT  V/v yêu cầu báo giá gói thầu Mua sắm vật tư phẫu thuật nội soi khớp năm 2024 - 2025 | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Bắc Ninh, ngày 04 tháng 11 năm 2024* |

**YÊU CẦU BÁO GIÁ**

**Gói thầu Mua sắm vật tư phẫu thuật nội soi khớp năm 2024 - 2025**

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở tổ chức mua sắm gói thầu Mua sắm vật tư phẫu thuật nội soi khớp năm 2024 - 2025 với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền - Phường Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh*.*

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Nga

- Chức vụ: Văn thư

- Số điện thoại: 0222.3821.242

- Địa chỉ email: bvdkbacninh@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

*- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Văn thư - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh - Đường Nguyễn Quyền - Phường Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh.*

*- Hoặc nhận qua email (bản quét PDF đã có chữ ký, đóng dấu đỏ Công ty và file excel) theo địa chỉ:* [*bvdkbacninh@gmail.com*](mailto:bvdkbacninh@gmail.com)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 04 tháng 11 năm 2024 đến trước 16h30 ngày 15 tháng 11 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày*,* kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2024.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1*.* Danh mục thiết bị y tế/ yêu cầu chi tiết Bảng sau: Theo Phụ lục đính kèm

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm giao hàng: Giao hàng tại kho Phòng Vật tư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, Đường Nguyễn Quyền, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Hàng hóa được cung cấp thành nhiều đợt theo yêu cầu hàng tháng của Bệnh viện

- Thời gian giao hàng dự kiến: Giao hàng trong vòng 72 giờ kể từ ngày nhận được yêu cầu từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh (Giao hàng trong giờ hành chính)

3. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Không tạm ứng.

- Thanh toán bằng chuyển khoản.

- Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày hoàn tất các thủ tục thanh toán (hóa đơn, biên bản bàn giao và các chứng từ liên quan) bên mua sẽ chuyển khoản toàn bộ số tiền đã mua hàng hóa cho bên bán.

5. Các thông tin khác (nếu có).

- Chất lượng hàng hoá mới 100%

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như kính gửi;  - Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh (đăng tải);  - Cổng thông tin điện từ SYT (đăng tải);  - Phòng TCKT (đăng tải trên HT mạng ĐT Quốc gia);  - Phòng Công nghệ thông tin (đăng tải trên website của BV);  - Lưu VT, TCKT. | **GIÁM ĐỐC**  **Hạ Bá Chân** |

**Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật**

**Gói thầu Mua sắm vật tư phẫu thuật nội soi khớp năm 2024 - 2025**

*(Kèm theo yêu cầu báo giá số 6428/YCBG-BVT ngày 04/11/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)*

| **STT** | **Danh mục hàng hóa** | **Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật sau điều chỉnh** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chỉ không tiêu tổng hợp sợi bện số 2 | - Chỉ không tiêu. - Chất liệu: Polyethylene. - Chỉ số 2 kèm kim. - Chiều dài chỉ: ≥95cm. - Đạt tối thiểu tiêu chuẩn chất lượng FDA (Mỹ). | Sợi | 50 |
| 2 | Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy | - Chất liệu: Nhựa. - Chiều dài: ≥4.5m. - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản). | Cái | 300 |
| 3 | Lưỡi bào khớp các loại, các cỡ | - Có răng. - Chiều dài làm việc: 130mm (±10%). - Có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 3.5mm đến 5.5mm. - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản). | Cái | 300 |
| 4 | Lưỡi cắt đốt bằng sóng radio, các loại | - Đầu cong 90°. - Đường kính mũi theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, tối thiểu trong khoảng từ 3.5mm đến 5.5mm - Đường kính thân theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, tối thiểu trong khoảng từ 3.5mm đến 4.5mm - Chiều dài làm việc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, tối thiểu trong khoảng từ 130mm đến 150mm - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản). | Cái | 300 |
| 5 | Mũi khoan ngược | - Chất liệu: Thép không gỉ. - Có các đường kính theo tiêu chuẩn nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 5.5mm đến 10mm. - Đạt tối thiểu tiêu chuẩn chất lượng FDA (Mỹ). | Cái | 50 |
| 6 | Vít cố định dây chằng chéo sinh học tự tiêu | - Chất liệu: Poly-L-lactic acid (PLLA). - Có các đường kính theo tiêu chuẩn nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 6mm đến 11mm. - Có các chiều dài theo tiêu chuẩn nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 20mm đến 30mm. - Đạt tối thiểu tiêu chuẩn chất lượng FDA (Mỹ). | Cái | 200 |
| 7 | Vít neo gân điều chỉnh độ dài | - Chốt: chất liệu titanium, có ≥4 lỗ.  + Chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, tối thiểu trong khoảng từ 12mm đến 14mm  + Chiều rộng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, tối thiểu trong khoảng từ 3.5mm đến 4.5mm  + Độ dày theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, tối thiểu trong khoảng từ 1.5mm đến 2.0mm - Có 01 sợi dây kéo. - Vòng treo gân chất liệu: polyester hoặc polyethylene.  - Điều chỉnh được chiều dài vòng treo tối thiểu trong khoảng từ 15mm đến 50mm. - Đạt tối thiểu tiêu chuẩn chất lượng FDA (Mỹ). | Cái | 100 |
| 8 | Vít treo gân các cỡ | - Chốt: chất liệu titanium, có ≥4 lỗ.  + Chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, tối thiểu trong khoảng từ 12mm đến 14mm  + Chiều rộng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, tối thiểu trong khoảng từ 3.5mm đến 4.5mm  + Độ dày theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, tối thiểu trong khoảng từ 1.5mm đến 2.0mm - Có 02 sợi dây kéo. - Vòng treo gân chất liệu: polyester hoặc polyethylene.  - Có các chiều dài theo tiêu chuẩn nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 15mm đến 40mm. - Đạt tối thiểu tiêu chuẩn chất lượng FDA (Mỹ). | Cái | 200 |

**Mẫu báo giá**

**Gói thầu Mua sắm vật tư phẫu thuật nội soi khớp năm 2024 - 2025**

**BÁO GIÁ**

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... *[ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá],* chúng *tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá cho các loại vật tư, hoá chất, thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **STT theo yêu cầu báo giá** | **Danh mục hàng hóa** | **Ký, mã, nhãn hiệu, model** | **Hãng sản xuất** | **Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật** | **Mã HS** | **Nước sản xuất** | **Số lượng/ khối lượng** | **Quy cách** | **Đơn vị tính** | **Đơn giá(VND)** | **Thành tiền**  **(VND)** |
| 1 |  | Hàng hoá A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Hàng hoá B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của thiết bị y tế (nếu có)*

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng (nếu có).

4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 15/11/2024.

5. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

*…., ngày.... tháng....năm....*

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))