Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
 Gói thầu: Mua sắm đồ vải phục vụ chuyên môn năm 2026-2027
(Kèm theo yêu cầu báo giá số 7782/YCBG-BVĐKBN2  ngày 13/8/2026 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu về kĩ thuật
(Đối với các thông số cố định. cho phép chào các kích cỡ khác dao động tối đa ±5%)
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Áo bọc bình oxy
	- Chất liệu: vải thô hoặc tương đương
- Thành phần: 63% polyester, 37% visco
- Màu sắc: màu trắng
- Kích thước: cao 0.85m, chu vi 0.46m
- Khối lượng vải: 160g/m²
	Chiếc
	100   

	2
	Áo choàng bệnh
nhân nặng
	- Chất liệu: vải peco kẻ
- Thành phần: 65% polyester, 35% cotton/visco
- Màu sắc: xanh nước biển
- Khối lượng vải: 200g/m²
- Kiểu dáng: áo choàng dài dưới gối
	Chiếc
	200   

	3
	Áo choàng dài xanh liền khẩu trang (áo phòng mổ)
	- Chất liệu: vải kaki 
- Thành phần: 100% bông hoặc tương đương
- Kiểu dệt: vân chéo 3/1
- Màu sắc: màu xanh két
- Vải nhuộm hoàn nguyên
- Độ bền màu giặt (60°C): Cấp 4-5
- Khối lượng vải: 200g/m² 
- Quy cách: Theo quy định tại Thông tư 45 của Bộ Y tế
- Logo: Thêu logo theo yêu cầu của đơn vị
- Đánh size từ S, M, L, XL, 2XL theo quy chuẩn
	Chiếc
	745   

	4
	Áo ghế răng
	- Chất liệu: vải kaki 
- Thành phần: 100% bông hoặc tương đương
- Màu sắc: màu xanh két/trắng
- Kích thước (1.8x0.8)m
- Có 2 dây buộc 2 bên tay ghế
- Viền bo chun toàn bộ xung quanh
- Vải nhuộm hoàn nguyên
- Độ bền màu giặt (40°C): Cấp 4-5
- Độ bền màu với Chất tẩy: Cấp 4-5
- Khối lượng vải: 200g/m²
	Chiếc
	16   

	5
	Áo người nhà người bệnh
	- Chất liệu vải thô hoặc tương đương
- Màu sắc: vàng nhạt
- Vải nhuộm hoàn nguyên
- Kiểu dệt: vân điểm
- Độ bền màu giặt (40°C): Cấp 4-5
- Khối lượng vải: 160g/m²
- Quy cách: theo quy định tại Thông tư 45 của Bộ Y tế
- Logo: thêu logo theo yêu cầu của đơn vị
- Đánh size từ S, M, L, XL, 2XL theo quy chuẩn
	Chiếc
	1580   

	6
	Bộ quần, áo sản phụ
	- Chất liệu: vải thô
- Thành phần 89% polyester, 11% cotton
- Kiểu dệt: vân điểm
- Màu sắc: hồng chấm bi trắng
- Vải nhuộm hoàn nguyên
- Khối lượng vải: ≥ 120 g/m²
- Quy cách: theo quy định tại Thông tư số 45 của Bộ Y tế
- Kiểu dáng áo: cổ tròn, cài cúc giữa, dài tay, dáng suông, chiều dài quá mông
- Kiểu dáng quần: dài, cạp chun hoặc dây rút, phù hợp sử dụng cho sản phụ
- Đánh size từ S, M, L, XL, 2XL theo quy chuẩn
- Logo: thêu logo theo yêu cầu của đơn vị 
	Bộ
	150   

	7
	Chăn len
	- Chất liệu: sợi len sợi tổng hợp hoặc tương đương; Khối lượng: 300g/m²
- Kích thước: (1.5x2)m
- Màu sắc: phối từ 01 đến 02 màu trầm
	Chiếc
	860   

	8
	Chăn mùa đông
	- Chất liệu ruột (lõi): bằng bông nhân tạo hoặc tương đương; Khối lượng: 250g/m²
- Chất liệu vỏ: vải thô hoặc tương đương
- Thành phần: 63% polyester, 37% visco
- Kích thước: (2.2x2.0)m
 - Kiểu dệt: vân điểm
- Độ bền màu giặt (40°C): Cấp 4-5
- Khối lượng vải: 160g/m²
	Chiếc
	71   

	9
	Dải rút
	- Chất liệu: vải sợi tổng hợp
- Thành phần: 65% polyester, 35% cotton/visco
- Kích thước: (1.5x0.01)m
- Khối lượng vải: ≥ 120 g/m²
	Chiếc
	4000   

	10
	Ga chun trải giường
	- Chất liệu: vải thô hoặc tương đương
- Thành phần: 63% polyester, 37% visco
- Màu sắc: màu trắng
- Kích thước: (1.6x2.4)m
- Kiểu dệt: vân điểm
- Độ bền màu giặt (40°C): Cấp 4-5
- Khối lượng vải: 160g/m²
- In logo bệnh viện góc phải cách 30cm
	Chiếc
	4375   

	11
	Khăn bông
	- Chất liệu: vải sợi cotton 100% hoặc tương đương
- Kích thước: (140x70)cm
	Chiếc
	40   

	12
	Khăn lau tay màu trắng
	- Chất liệu: khăn bông được dệt 100% từ sợi cotton nguyên chất hoặc tương đương
- Kích thước: (0.3x0.3)m
	Chiếc
	14280   

	13
	Khăn trải bàn
	- Chất liệu: vải thô hoặc tương đương 
- Thành phần: 63% polyester, 37% visco
- Kích thước: (1.8x2.2)m
- Kiểu dệt: vân điểm
- Độ bền màu giặt (40°C): Cấp 4-5
- Khối lượng vải: 160g/m² 
	Chiếc
	49   

	14
	Khẩu trang xanh dành cho Phẫu thuật viên trong phòng mổ
	- Chất liệu: vải kaki 
- Thành phần: 100% bông hoặc tương đương
- Màu sắc: xanh két
- Vải nhuộm hoàn nguyên
- Độ bền màu giặt (60°C): Cấp 4-5
- Khối lượng vải:  ≥120g/m²
	Chiếc
	600   

	15
	Màn bệnh nhân
	- Chất liệu: vải vi sợi polyester hoặc tương đương
- Màu sắc: màu trắng/ màu xanh
- Kích thước: (1x1.9x1.55)m
	Chiếc
	160   

	16
	Mũ xanh dành cho Phẫu thuật viên trong phòng mổ
	- Chất liệu: vải kaki 
- Thành phần: 100% bông hoặc tương đương 
- Màu sắc: màu xanh két
- Vải nhuộm hoàn nguyên
- Độ bền màu giặt (60°C): Cấp 4-5
- Khối lượng vải: 200g/m² 
	Chiếc
	2930   

	17
	Quần áo bệnh nhân khoa Truyền nhiễm
	- Chất liệu: vải kate 
- Thành phần: 100% polyester hoặc tương đương 
- Kiểu dệt: vân điểm
- Độ bền màu giặt (40°C): Cấp 4-5
- Quy cách: theo Thông tư 45 của Bộ y tế
- Logo: thêu logo theo yêu cầu của đơn vị
- Đánh size từ S, M, L, XL, 2XL theo quy chuẩn (cả quần và áo) 
	Bộ
	100   

	18
	Quần áo bệnh nhân số 3,4,5
	- Chất liệu: vải kate 
- Thành phần: 100% polyester hoặc tương đương
- Kiểu dệt: vân điểm
- Độ bền màu giặt (40°C): Cấp 4-5
- Quy cách: theo Thông tư 45 của Bộ y tế
- Logo: thêu logo theo yêu cầu của đơn vị, đánh số 3, 4, 5 (cả quần và áo)
	Bộ
	3780   

	19
	Quần áo khu vực phẫu thuật, gây mê hồi sức
	- Chất liệu: vải kaki 
- Thành phần: 100% bông hoặc tương đương 
- Màu sắc: màu xanh két
- Vải nhuộm hoàn nguyên
- Kiểu dệt: vân chéo 3/1
- Độ bền màu giặt (60°C): Cấp 4-5
- Khối lượng vải: 200g/m² 
- Quy cách: theo Thông tư 45 của Bộ y tế
- Logo: thêu logo theo yêu cầu của đơn vị
- Đánh size từ S, M, L, XL, 2XL theo quy chuẩn (cả quần và áo)
	Bộ
	450   

	20
	Quần đục lỗ để nội soi
	- Chất liệu: vải kate 
- Thành phần: 100% polyester, kẻ sọc xanh trắng hoặc tương đương
- Kiểu dệt: vân điểm
- Độ bền màu giặt (40°C): Cấp 4-5
- Quần dài kiểu pyjama, kéo dây rút, có 1 túi sau
- Có lỗ sau đường kính 10cm
	Chiếc
	500   

	21
	Quần xẻ ống trái 
	- Chất liệu: vải kate 100% polyester
- Kiểu dệt: vân điểm
- Màu sắc: kẻ sọc xanh trắng
- Khối lượng vải: ≥ 120 g/m²
- Kiểu dáng: quần dài kiểu pyjama, cạp quần có dây rút điều chỉnh, xẻ ống bên trái
	Chiéc
	150   

	22
	Rèm cửa
	- Chất liệu: vải thô cản sáng (màu vàng, 100% polyeter, 300 g/m²)
- Kích thước: (1.9x1.8)m
- Độ bền màu giặt (40°C): Cấp 4-5
	Bộ
	06   

	23
	Rèm cửa khung hợp kim
	- Chất liệu: vải thô cản sáng (màu vàng, 100% polyeter, 300 g/m²)
- Suốt hợp kim nhôm đường kính 30 mm
- Kích thước: (1.9x1.8)m
- Độ bền màu giặt (40°C): Cấp 4-5
	Bộ
	12   

	24
	Rèm cửa ra vào (200x150)cm
	- Loại rèm: rèm vải cản sáng kiểu xỏ khoen
- Tổng chiều ngang rèm thành phẩm ≥ 2 lần chiều rộng ô cửa kích thước: (200x150)cm (tạo sóng đều, cân đối)
- Chất liệu: vải polyester 100% hoặc tương đương
- Chất liệu thanh treo rèm: nhôm, kim loại hoặc tương đương
- Đầu rèm đóng khoen tròn
- Màu sắc: vàng kem
- Khối lượng vải: ≥200g/m² 
- Độ bền màu giặt (40°C): Cấp 4-5
	Cái
	01   

	25
	Rèm cửa ra vào (210x90)cm
	- Loại rèm: rèm vải cản sáng kiểu xỏ khoen
- Tổng chiều ngang rèm thành phẩm ≥ 2 lần chiều rộng ô cửa kích thước: (210x90)cm (tạo sóng đều, cân đối)
- Chất liệu: vải polyester 100% hoặc tương đương
- Chất liệu thanh treo rèm: nhôm, kim loại hoặc tương đương
- Đầu rèm đóng khoen tròn
- Màu sắc: vàng kem
- Khối lượng vải: ≥200g/m² 
- Độ bền màu giặt (40°C): Cấp 4-5
	Cái
	07   

	26
	Rèm cửa sổ (120x150)cm
	- Loại rèm: rèm vải cản sáng kiểu xỏ khoen
- Tổng chiều ngang rèm thành phẩm ≥ 2 lần chiều rộng ô cửa kích thước: (120x150)cm (tạo sóng đều, cân đối)
- Chất liệu: vải polyester 100% hoặc tương đương
- Chất liệu thanh treo rèm: nhôm, kim loại hoặc tương đương
- Đầu rèm đóng khoen tròn
- Màu sắc: vàng kem
- Khối lượng vải: ≥200g/m² 
- Độ bền màu giặt (40°C): Cấp 4-5
	Cái
	03   

	27
	Rèm cửa sổ (150x130)cm
	- Loại rèm: rèm vải cản sáng kiểu xỏ khoen
- Tổng chiều ngang rèm thành phẩm ≥ 2 lần chiều rộng ô cửa kích thước: (150x130)cm (tạo sóng đều, cân đối)
- Chất liệu: vải polyester 100% hoặc tương đương
- Chất liệu thanh treo rèm: nhôm, kim loại hoặc tương đương
- Đầu rèm đóng khoen tròn
- Màu sắc: vàng kem
- Khối lượng vải: ≥200g/m² 
- Độ bền màu giặt (40°C): Cấp 4-5
	Cái
	04   

	28
	Rèm cửa sổ (210x130)cm
	- Loại rèm: rèm vải cản sáng kiểu xỏ khoen
- Tổng chiều ngang rèm thành phẩm ≥ 2 lần chiều rộng ô cửa kích thước: (210x130)cm (tạo sóng đều, cân đối)
- Chất liệu: vải polyester 100% hoặc tương đương
- Chất liệu thanh treo rèm: nhôm, kim loại hoặc tương đương
- Đầu rèm đóng khoen tròn
- Màu sắc: vàng kem
- Khối lượng vải: ≥200g/m² 
- Độ bền màu giặt (40°C): Cấp 4-5
	Cái
	06   

	29
	Rèm cửa sổ (320x220)cm
	- Loại rèm: rèm vải cản sáng kiểu xỏ khoen
- Tổng chiều ngang rèm thành phẩm ≥ 2 lần chiều rộng ô cửa kích thước: (320x220)cm (tạo sóng đều, cân đối)
- Chất liệu: vải polyester 100% hoặc tương đương
- Chất liệu thanh treo rèm: nhôm, kim loại hoặc tương đương
- Đầu rèm đóng khoen tròn
- Màu sắc: vàng kem
- Khối lượng vải: ≥200g/m² 
- Độ bền màu giặt (40°C): Cấp 4-5
	Cái
	02   

	30
	Rèm cửa sổ (390x130)cm
	- Loại rèm: rèm vải cản sáng kiểu xỏ khoen
- Tổng chiều ngang rèm thành phẩm ≥ 2 lần chiều rộng ô cửa kích thước: (390x130)cm (tạo sóng đều, cân đối)
- Chất liệu: vải polyester 100% hoặc tương đương
- Chất liệu thanh treo rèm: nhôm, kim loại hoặc tương đương
- Đầu rèm đóng khoen tròn
- Màu sắc: vàng kem
- Khối lượng vải: ≥200g/m² 
- Độ bền màu giặt (40°C): Cấp 4-5
	Cái
	01   

	31
	Rèm cửa sổ (390x210)cm 
	- Loại rèm: rèm vải cản sáng kiểu xỏ khoen
- Tổng chiều ngang rèm thành phẩm ≥ 2 lần chiều rộng ô cửa kích thước: (390x210)cm (tạo sóng đều, cân đối)
- Chất liệu: vải polyester 100% hoặc tương đương
- Chất liệu thanh treo rèm: nhôm, kim loại hoặc tương đương
- Đầu rèm đóng khoen tròn
- Màu sắc: vàng kem
- Khối lượng vải: ≥200g/m² 
- Độ bền màu giặt (40°C): Cấp 4-5
	Cái
	01   

	32
	Rèm cửa sổ (660x300)cm
	- Loại rèm: rèm vải cản sáng kiểu xỏ khoen
- Tổng chiều ngang rèm thành phẩm ≥ 2 lần chiều rộng ô cửa kích thước: (660x300)cm (tạo sóng đều, cân đối)
- Chất liệu: vải polyester 100% hoặc tương đương
- Chất liệu thanh treo rèm: nhôm, kim loại hoặc tương đương
- Đầu rèm đóng khoen tròn
- Màu sắc: vàng kem
- Khối lượng vải: ≥200g/m² 
- Độ bền màu giặt (40°C): Cấp 4-5
	Cái
	02   

	33
	Rèm cửa sổ (700x220)cm 
	- Loại rèm: rèm vải cản sáng kiểu xỏ khoen
- Tổng chiều ngang rèm thành phẩm ≥ 2 lần chiều rộng ô cửa kích thước: (700x220)cm (tạo sóng đều, cân đối)
- Chất liệu: vải polyester 100% hoặc tương đương
- Chất liệu thanh treo rèm: nhôm, kim loại hoặc tương đương
- Đầu rèm đóng khoen tròn
- Màu sắc: vàng kem
- Khối lượng vải: ≥200g/m² 
- Độ bền màu giặt (40°C): Cấp 4-5
	Cái
	01   

	34
	Ri đô
	- Chất liệu: vải thô hoặc tương đương 
- Thành phần: 63% polyester, 37% visco
- Kích thước: (2x25)m
- Kiểu dệt: vân điểm
- Độ bền màu giặt (40°C): Cấp 4-5
- Khối lượng vải: 160g/m² 
	Chiếc
	41   

	35
	Săng 1 lớp có lỗ khổ (0.6x0.6)m
	- Chất liệu: vải kaki 
- Thành phần: 100% bông hoặc tương đương
- Màu sắc: màu xanh két/trắng
- Vải nhuộm hoàn nguyên
- Kích thước săng: (0.6x0.6)m
- Đường kính lỗ: 15cm
- Độ bền màu giặt (60°C): Cấp 4-5
- Khối lượng vải: 200g/m² 
	Chiếc
	660   

	36
	Săng 1 lớp có lỗ khổ (0.8x0.8)m
	- Chất liệu: vải kaki 
- Thành phần: 100% bông hoặc tương đương 
- Màu sắc: màu xanh két/trắng
- Vải nhuộm hoàn nguyên
- Kích thước săng: (0.8x0.8)m
- Đường kính lỗ: 15cm
- Độ bền màu giặt (60°C): Cấp 4-5
- Khối lượng vải: 200g/m² 
	Chiếc
	1256   

	37
	Săng 1 lớp không lỗ khổ (0.6x0.6)m
	- Chất liệu: vải kaki 
- Thành phần: 100% bông hoặc tương đương 
- Màu sắc: màu xanh két/trắng
- Kích thước: (0.6x0.6)m
- Vải nhuộm hoàn nguyên
- Độ bền màu giặt (60°C): Cấp 4-5
- Khối lượng vải: 200g/m² 
	Chiếc
	570   

	38
	Săng 1 lớp không lỗ khổ (0.8x0.8)m
	- Chất liệu: vải kaki 
- Thành phần: 100% bông hoặc tương đương
- Màu sắc: màu xanh két/trắng
- Vải nhuộm hoàn nguyên
- Kích thước săng (0.8x0.8)m
- Độ bền màu giặt (60°C): Cấp 4-5
- Khối lượng vải: 200g/m² 
	Chiếc
	1064   

	39
	Săng 2 lớp khổ (0.6x0.6)m
	- Chất liệu: vải kaki 
- Thành phần: 100% bông hoặc tương đương
- Màu sắc: màu xanh két/trắng
- Kích thước: (0.6x0.6)m
- Vải nhuộm hoàn nguyên
- Độ bền màu giặt (60°C): Cấp 4-5
- Khối lượng vải: 200g/m² 
	Chiếc
	980   

	40
	Săng 2 lớp khổ (0.8x0.8)m
	- Chất liệu: vải kaki 
- Thành phần: 100% bông hoặc tương đương 
- Màu sắc: màu xanh két/trắng
- Kích thước: (0.8x0.8)m
- Vải nhuộm hoàn nguyên
- Độ bền màu giặt (60°C): Cấp 4-5
- Khối lượng vải: 200g/m² 
	Chiếc
	392   

	41
	Săng 2 lớp khổ (1.1x1.1)m
	- Chất liệu: vải kaki 
- Thành phần: 100% bông hoặc tương đương 
- Màu sắc: màu xanh két/trắng
- Kích thước: (1.1x1.1)m
- Vải nhuộm hoàn nguyên
- Độ bền màu giặt (60°C): Cấp 4-5
- Khối lượng vải: 200g/m² 
	Chiếc
	580   

	42
	Săng 2 lớp khổ (1.3x1.3)m
	- Chất liệu: vải kaki 
- Thành phần: 100% bông hoặc tương đương 
- Màu sắc: màu xanh két/trắng
- Kích thước: (1.3x1.3)m
- Vải nhuộm hoàn nguyên
- Độ bền màu giặt (60°C): Cấp 4-5.
- Khối lượng vải: 200g/m² 
	Chiếc
	554   

	43
	Tạp dề màu xanh
	- Chất liệu: vải kaki 
- Thành phần: 100% bông hoặc tương đương
- Màu sắc: màu xanh két
- Vải nhuộm hoàn nguyên
- Kích thước: (D 86x R 60)cm
- Có dây buộc
- Độ bền màu giặt (60°C): Cấp 4-5
- Khối lượng vải: 200g/m² 
	Chiếc
	338   

	44
	Tấm trải bàn mổ chống thấm nước
	- Chất liệu: vải giả da hoặc tương đương
- Màu sắc: màu đen một mặt
- Khối lượng vải: ≥ 250 g/m²
	Chiếc
	300   

	45
	Toan mổ màu xanh
	- Chất liệu: vải kaki 
- Thành phần: 100% bông hoặc tương đương 
- Màu sắc: màu xanh két
- Vải nhuộm hoàn nguyên
- Kích thước: (1.8x1.8)m
- Độ bền màu giặt (60°C): Cấp 4-5
- Khối lượng vải: 200g/m² 
	Chiếc
	4510   

	46
	Toan mổ màu xanh (3 lỗ)
	- Chất liệu: vải kaki 
- Thành phần: 100% bông hoặc tương đương 
- Màu sắc: màu xanh két
- Vải nhuộm hoàn nguyên
- Kích thước: (1.8x1.8)m
- Đường kính lỗ: 10cm, vị trí các lỗ theo yêu cầu của Chủ đầu tư
- Độ bền màu giặt (60°C): Cấp 4-5
- Khối lượng vải: 200g/m² 
	Chiếc
	190   

	47
	Toan trải bàn mổ
	- Chất liệu: vải kaki 
- Thành phần: 100% bông hoặc tương đương 
- Màu sắc: màu xanh két/trắng
- Kích thước: (1x2.2)m
- Vải nhuộm hoàn nguyên
- Độ bền màu giặt (60°C): Cấp 4-5
- Khối lượng vải: 200g/m² 
	Chiếc
	640   

	48
	Túi vải
	- Chất liệu: vải nylon không thấm nước
- Màu sắc: tím than
- Kích thước: (129x126)cm
- Vải nhuộm hoàn nguyên
- Kiểu dáng: dải rút
- Khối lượng vải: ≥120g/m²
	Cái
	120   


Mẫu báo giá
Gói thầu Mua sắm đồ vải phục vụ chuyên môn năm 2026-2027
BÁO GIÁ
Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các loại hàng hóa như sau:
1. Báo giá cho các hóa chất, vật tư, thiết bị y tế :
	STT
	STT theo yêu cầu báo giá
	Danh mục hàng hóa
	Đặc tính kỹ thuật
	Ký, mã, nhãn hiệu, model
	Hãng sản xuất
	Nước sản xuất
	Số lượng/ khối lượng
	Quy cách
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VND)
	Thuế suất
(%)
	Thành tiền
(VND)

	1
	
	Hàng hoá A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Hàng hoá B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 24/8/2026.
4. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
