**Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật**

**Gói thầu: Mua sắm vật tư, y cụ phục vụ công tác chuyên môn và sửa chữa nhỏ tháng 07/2024**

*(Kèm theo yêu cầu báo giá số 3446/YCBG-BVT ngày 17/7/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục hàng hóa** | **Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** |
|  | Bóng đèn halogen 50W – 13.8V | - Loại bóng đèn: Halogen  - Công suất: 50W  - Nguồn điện: 13.8V  - Tuổi thọ bóng đèn: ≥ 2000h | Cái | 03 |
|  | Bóng đèn halogen 250W - 24V | - Loại bóng đèn: Halogen  - Công suất bóng: 250W  - Nguồn điện: 24V  - Tuổi thọ bóng đèn: ≥ 2000h | Cái | 05 |
|  | Dây Curoa cho máy sục khí | - Chất liệu dây: Cao su  - Vật liệu sợi lõi: Polyester cord  - Chu vi: 56.0 inch (1422mm)  - Bản rộng: 9.5 mm | Cái | 14 |
|  | Máy bơm nước tăng áp tự động | - Công suất: ≥ 1100W  - Nguồn điện: 220V – 50Hz  - Hút sâu: ≥ 8m  - Lưu lượng: ≥ 5.5m³/h | Cái | 01 |
|  | Kháng đốt cho nồi hấp TC-600 | - Chất liệu: inox 304  - Nguồn điện: 380V  - Công suất: ≥ 12KW  - Có hình dạng thẳng, đường kính ren: 59 cm, có cao su chịu nhiệt để không gây rò rỉ nước  - Tương thích với nồi hấp TC-600 | Cái | 01 |
|  | Kháng đốt cho nồi cất nước 20 lít DZ20 | - Chất liệu: inox 304  - Nguồn điện: 380V  - Công suất: ≥ 4.5KW  - Dạng xoắn tròn, có 2 chân ren, đường kính ren: 4mm, khoảng cách giữa 2 chân ren: 9cm, có cao su chịu nhiệt để không gây rò rỉ nước  - Tương thích với nồi cất nước 20 lít DZ20 | Cái | 06 |
|  | Chổi than cho tay khoan Rotex 780 Plus | - Chất liệu: Carbon và kim loại  - Tương thích với tay khoan Rotex 780 Plus | Cái | 02 |
|  | Đồng hồ dầu đo áp suất thủy lực 25kg/cm² | - Loại đồng hồ dầu, đo áp suất thủy lực  - Kích thước chân ren: 13mm, loại chân đứng  - Phạm vi đo áp suất: 0 – 25kg/cm². | Cái | 01 |
|  | Nhiệt ẩm kế tự ghi dữ liệu | - Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.5 ℃  - Độ chính xác Độ ẩm: ± 3% RH  - Phạm vi đo nhiệt độ: -30℃ - 70℃  - Dải đo độ ẩm: 0 - 100% RH  - Loại có cảm biến  - Dung lượng ghi: ≥ 43.000 lượt  - Giao diện USB, kết nối trực tiếp với máy tính  - Nguồn sử dụng: Pin | Cái | 01 |
|  | Nhiệt ẩm kế cơ học | - Dùng để đo độ ẩm và nhiệt độ  - Đường kính: 12.8cm  - Phạm vi đo nhiệt độ: -30℃ - 50 ℃  - Dải đo độ ẩm: 0 - 100% RH  - Độ chính xác nhiệt độ: ± 1℃  - Độ chính xác độ ẩm: ± 5% | Cái | 06 |
|  | Ắc quy khô 12V – 2.2Ah | - Loại ắc quy khô  - Nguồn điện: 12V  - Dung lượng: ≥ 2.2Ah  - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 175mm x 35mm x 60mm | Cái | 02 |
|  | Ắc quy khô 12V - 6Ah | - Loại ắc quy khô  - Nguồn điện: 12V  - Dung lượng: ≥ 6Ah  - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 150mm x 50mm x 95mm | Cái | 01 |

**Mẫu báo giá**

**Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế**

**BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh*,* chúng *tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các linh kiện, vật tư thay thế thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục hàng hóa** | **Ký, mã, nhãn hiệu, model** | **Hãng sản xuất** | **Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật** | **Mã HS** | **Xuất xứ** | **Số lượng/ khối lượng** | **Đơn vị tính** | **Đơn giá(VND)** | **Thành tiền**  **(VND)** |
| 1 | Hàng hóa A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hàng hóa B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của hóa chất, vật tư ,thiết bị y tế (nếu có)*

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 29/7/2024.

4. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

*…., ngày.... tháng....năm....*

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))